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发言人1   00:00
任何机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发、引用本次会议内容，否则，由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担。本公司保留追究其法律责任的。好下。好的，各位投资者晚上好，我是关明生电子雷新宇。对，今天的话主要是给各位领导汇报一下关于这个超一点的一个框架，未来AI input的一个基石。

发言人1   00:32
首先说一下我为什么我们看好这个超点放量。我们觉得当下的一个国产策略的方案，整体的一个叙述逻辑还是第一个从这个资本开支，目前可以看到明年的像字节以及我刚刚这个POQ2的这么快这个程序，整体对于今明两年的一个资本开支，还是非常的激进。那并且，随着这个国产芯片，上游像这个工钢厂，晶圆厂的一个扩产，国产芯片的一个出货，你看到在明年相比今年有一个，大幅的一个增长。那芯片的初步的一个缓解之后，你觉得就是同样的大厂资本开支向国内这一侧的一个倾斜的比例，相较于今年也会持续的去加重。以前是想买卡，对吧？只能买N卡，然后N卡后面还没禁掉了，只剩少部分的合规卡。明年随着国产芯片的一个供给的一个缓解，我们认为对资本开支会更多的向国内去，大陆到地区去增加。

发言人1   01:40
第三个就是我们看到模型，模型的话，我们觉得我们看到国内和海外的模型差距有动态的一个差距，也在逐步的一个减少。像这个最新的V4的正式版，像千问的这个3.8，以及之前这个K32.8T的一个参数。总体来看的话，我们看到就是国产模型的一个性能也在持续的迭代，并且参数量也在不断的提升。随着国产模型的一个逐步开源，有望对整个国内AI的一个能力再一次进行一个阶梯式的一个提升。国内整个AI能力提升之后，也会加速整个请关注公众号思维纪要社，更多纪要请加V西安20210130。

发言人1   02:30
推理侧的一个需求的一个释放。超级点其实作为目前看来就是作为国内来说是大大厂基本上是在采来用来做推理。它的推理主要是相比巴卡做的是一个降本降本增效的一个利器的单token是每秒钟每瓦的一个吞吐率是远高于打卡机的。所以总体来看的话，我们认为就是今年两年对超一点服务器这块的一个需求也会得到一个大幅的一个增加。像这个今像这个比如说像字节的这个大宇阿里的盘酒，最新的这个盘就超一点。我们看到在上周的时候，也是在正式上线到云，64卡为一个单元去出租。然后首次是在乌兰察布那个地方进行了一个集群的一个部署，目前国内的一些企业客户也可以去上云去租用这个超级点的服务器的一个实力。

发言人1   03:26
我们我们认为就未来随着这个超一点出货的一个持续的加速，就可以看到就是云上面这些，越来越多超越人选，这也会越来越多。那像最新的K3，它其实官方建议就是作为这个退役的部署，也是建议去用这种64卡的缩减服务器，去作为一个基准去部署。那么你觉得往后的话就是整体对这个槽点的一个需求也会持续的增加。对应到这个放量节奏的话，我们看到像这个华行公开给的指引，就是像预计是三季度，也会来到一个超一点方案拐点。我们认为明年的话，可能在明年年终的时候，可能会达到一个超一点突破的一个巅峰。那么也建议各位投资者去关注这个超点服务器这个板块，那为什么我们说这个需要往后就需要这个超点服务呢？我们认为分为两个方向，一个是训练和推理。

发言人1   04:23
训练测的话，首先我觉得对于整个伏驱动引用这个超级点服务器主要是两个方面。第一个就是随着模型参数的一个增加，从早期一个小的C模型到现在，基本上都是一个2T3T4T甚至像下一代的这个呃模型。自己之前爆料的就是已经有这个实体的一个筋膜已经开始训练了。那模随着模型参数的增加，已经超过了逐步的超过一个单卡，甚至单个八卡服务器的一个选择容量的时候，这个时候具体用这个八卡服务器去做训练，其实就会造成跨服务器流量，通过这个fout网卡功能块去传输。那我们知道通过网卡模块的一个速率是远低于走这个skill up协议的。所以总体来看的话，其实把这个服务器的CRP扩大去进行去做这个训练，其实是一个性价比更高的一个选择。

发言人1   05:22
第二个就是来源于这个模型本身，现在都是以ME架构为主，ME有很多专家，在训练的时候有非常多的EP和GP的流量，EP的时候就主要是这个专家在同一个问题进行推理之后的结论，要进行梯度的回传，那一批就不同的。比如说一张GPU部署的2到3个专家，不同GPU之间进行这个OTO的通讯录，就会带来很多这种卡与卡之间无序的一个流量。厂里面解决方案就是把这种单次通信量大，通信字数多的，像这个ET的TP主要还是放在这个超级点服务器内部去进行通信。像这个DPPP甚至SD这些还是通过scout去传输。所以说总的来看就是用超一点服务器去做这个训练集群，它能够加速GPU之间的参数的交换和数据同步，进而也能整体就缩短了大模型的一个训练周期。那在当下，无论是国内的几家云厂，包括海外云船，以及大国与大国之间的竞争来看，军备形态竞争来看，那用这个超拣服务器去做这个训练，基本上已经达成一个共识，因为确实能够加速模型的一个迭代，来取得持久的基模的一个领先。

发言人1   06:44
以上就是我们说为什么训练车需要用到超一点服务器。就往下来看就是这个推理侧，推理侧其实是国内整体采购这个高点这么急切的，我们就认为是一个核心原因。就是总体的来看用超一点去做推理，它的这个单瓦每秒钟就是TPS的一个数据是远高于打卡机的，像这个district当时在发布这个微信的时候，在公众号里面也像小丽也提到，下半年就是生成950超越批量上市后，这个dec v pro的一个推理价格会大幅下滑。也是从侧面印证的这个超A点它其实用来做推理之后，它的一个推理成本性价比推理成本会更低。性价比的话比原来的八卡机会更高。核心原因就是他能做这个多卡之间的一个互联，把这些整整个显存做一个池化，然后通过give up快速的把一些QV cash卸载到内存上面。相较于打卡机，一方面是QV cache就是整个服务器的显存变大了，用来做这种百万上百万上下文的一个推理，KVK的负载压力更低。第二个的话就是卸载的也更快，所以总体来看，其实用来做推理的话，它是一个国内用国产卡的。然后来做成这个插件服务器来做推理是一个更优的一个选择。

发言人1   08:19
其次，如果我们从这个集群的维度去看，比如说我们在讨论未来的一个10万卡百万卡集群的叙事。因为其实像海外现在已经建了很多这种小几十万卡的一个巨型。像国内前段时间也上线了海关的这个10万卡超算集群。就是其实未来百万卡基金肯定是一个大的一个方向，那怎么做到这个百万卡集群呢？分为两个方向，一个是give up和out。总体来看肯定是结论肯定是先stay up the scare out，先把这个服务器skill做大，做成64742128甚至256，他再去做这个scale。它能够一方面降低你的这个集群的一个网络架构的一个复杂度和运维的一个成本。第二方面也能提升你整个超节点，就是你超越集群，也能提升你整个集群的人员。

发言人1   09:13
BU相比普通的那种巴卡集群来做个out，实际上能相当于就变相减少你这个算力的损失。同样都是这个万卡举行，我的这个算力，因为这个通信的速率更高，我的这个算力的损失更低。那实际上也是一个节约了这个成本的一个变相来看也节约了成本这么一个作用。对于这个云厂商来说，实际上也是一个超一点就是未来这个大集群的一个基石。所以总结来看，就是超越他。

发言人1   09:45
其实我们认为解决的就是三方面的问题。第一方面就是通过做高带宽域HBD域去解决之前通信强的问题，传输速率低。第二个就是做整个芯片，甚至把整个CPU各种元器件都做这种内存，统一的语义内存的石化，去解决这个内存强的一些问题。第三个就是通过工程上去通过比如说集中的供电，把400伏850DC以及像这个液冷的散热去解决这个工程上落地的功耗强的问题。

发言人1   10:24
总体来看就是超级点它的一个定义，就是说把通过一个高带宽的一个互联协议，把整个GPU互联组成一个统一编制，低延迟的一个逻辑上的一个大的GPO。这个我们认为就是一个超越点。总结来看就是超点它其实比这个普通的集群性能更强，然后推理成本的话也更低了。以上先简单介绍一下，目前整个算算力的一个发展，以及为什么我们说推理和训练都需要这个超一点。第往下我们看到再介绍一下超点的一个类型和具体的一个架构，以及对比原来的这个打卡机有什么样的一个变化。

发言人1   11:17
超跌点的话，它目前看主要是分为三种种类。第一种就是比较常见的这种整机柜的一个超跌点。比如说像海外的NVO，其实国内各种像无论是服务器厂商推的那种像浪潮的元老，华山的这个S8YF8万，中兴的这个OEX，以及包括云厂推的大禹世界的大宇，阿里的磐久，百度的天使，这种基本上都是以这种整机柜潮一点为主，就是一个柜子里面既有CPU，CPU, 当然像运营商的话也有去推这个分机柜。

发言人1   12:12
真。会了。

发言人1   12:30
快一点或者胶，然后整个算力的密度也没有那么高。然后往后来看，我们认为下一代超点就是往这个级联超点或者叫这个matrix超点去走。就强调不光要有现在的这个GPU整机柜的超点，以及比如说我要去配备额外的这个通用服务器，通上的方便去做一些向后的一些比如说多A型调用的格式的一些补充，或者说我配一些额外的存储服务器，构成存储超员去对应像比如说企业的一些外挂数据库，包括训练册的一个存储这个check point的一些需求，包括像NV提出的这个，我用来有些专门做做这个推理车专用的芯片。比如说用LPU的插件来应对一些低时延的一些任务，辅助去CPU去做一些推理，包括像以及像这个网络机柜的好一点。就我们认为就未来这个算力基础设施的一个单元，都会做成一个超远的一个形态，去做去进行这个级联的一个集群的一个部署。

发言人1   13:41
像现在的话可能还是以这种GPU创业为主。但其实像华为这些已经推了像通算，包括海关这推的这个通算明显好一点。职业是个干啥？此外，就是对于一些中小型的一些企业来说，就是因为一个超一点放这个64卡或者甚至更高的话，确实太贵了，一千多万。

发言人1   14:03
对一些中小企业来说，你在行业里面也推了这种小型的超显值半箱。比如说像这个曙光的叉40标X就是这种支持32到40卡的一个互联操作。包括像华为的这个十六卡950的这种操作点就实际上这部分需求就是对应去年的这个district一体机，相当于就是去去替代这一块的一个中小企业的，这么一个市场的推出的一个解决方案因为确实一台超级价格要太贵了，然后再加上有些企业确实有一些私有云的部署的一些需求。那就可以去采用这种，相对比较经典版的一个创业点，方案。对，所以总体来看，其实，整个创业板市场其实参与的不光有，互联网厂商。那比还有像这个，运营商，包括其实国家的一些有这个政企市场，比如像传统牛，电网这些等等。包括像中小企业，都是可以去采用这个槽点，去做一些AI的一些推理的一些，包括训练的一些一些这方面的一些部署。

发言人1   15:17
那具体我们再拆开一个超点服务器去看，就典型的我们先以这个同感超点就是这种为主。一般来说就是顶部就是放这个QR交换机用于这个，然后下面就是放这个5.5千瓦的PSU，然后对应的就是配置的。比如说像这个18台计算税或者16台计算税，然后每个税里面可能放4到8个GPU。然后这个呃然后再根据GPU的一个不良带宽的术语，包括节点的数量去配置相应的这个交换节点，放在这个脆里面。然后下面的话这是一个一主一备的PSU，再加上比如说像柜内的一些小型的液冷用的CDU。那背部的话一般是中间就是这个用于供电的八卦母线，然后两边是这个铜缆连接的QQ去，然后最后两边是走这个液冷的气管那一块，大致的话一个同样一个超点就是这样。

发言人1   16:23
那那像今年我们在这个WAIC上面，其实也看到了很多正交架构的创业点。像华为的这个9501024的创业点，就是用的这个正交正交铜铜管的一个架构。然后像中兴的OEX创业点等等，这些就是从就正交钞一点，它和我们常见的像NL73的这种同款操作有一个区别。就是它把这个前端的这个交换券的空间省出来了，把交换券直接放在这个柜的背部，进行这个正交垂直90度的这么一个连接。那这么做的好处，就是你前面的这个计算器可以容量可以放的更多，你的单个机柜的这个GPU数量可以变得更多。然后你交上去放在后面之后，如果是通过增加的方案，你整个走线就远比同款来的简单。对，然后当然劣势的话就是你整个架构就比较固定的，不像铜缆那么灵活。你比如说我要新增一个，我就多插一点通了，这都可以实现。

发言人1   17:35
证券方案就相对于从一开始就已经设计好了，然后当然就具体用什么方案，还是看这个终端客户的这么一个需求，两者的话各有利弊。对比来看就是我们上面介绍的这个超限一个整体架构，就超点服务器它对比这个普通的风扇的一个发卡机。比如说我们以这个六四卡的超级对应一个8台8卡机的这么一个服务器的超越点来看的话。其实CPU和GPU数量包括你的都是一样的，那多的是什么？

发言人1   18:10
多的其实就是新增了一块give up的一个通信网络。Scare up通信网络主要由哪方面构成？核心就是里面的这个交换芯片，以太网的或者说go up的，或者说特定的一些总线协议的交换芯片，以及配备的用于放这个交换芯片的服务器。所以其实多的就是这一块网络互联的，包括像这个书，交换节点与计算节点之间用于互联的。无论是你是走PCB也好，走连接器也好，走同等加连接器好，这一份互联的这么一块需求。

发言人1   18:51
典型的一个配置的话，我们看到像这个国内的基本上都是以这种8KG。因为8KGPU配就是一个这么一个train的一个配置为主。当然配置比较豪华的也有这种4D的配置的。就是像这个4KGPU就配到一颗交换电脑里面，对应一个tree。当然一个圈里面也不一定就只放一颗GPU，只放一颗这个交换芯片，你可以放2到4颗，参考海外这个NAL这个72，包括像这个576互联的这么一个架构上的一些变化。这个具体的话主要是取决于你的这个互联，你的单个64。请关注公众号思维纪要社，更多纪要请加V西安20210130。

发言人1   19:41
然后72卡整个互联带宽率有多高，然后配备的这个交换芯片的带宽有多高，然后对应在处理对应的数量要保证它这个之间是一个整数。所以所以总体来看就是我们认为就超点的一个放量，其实核心利好的就是这个网络通信的一个环节。就是里面的像这个国产的交换机以及国产的交换芯片。那国产交换芯片其实为什么我们看好这个国产交换机的一个后续的一个放量，其实核心还是这个海外海外的先进芯片，像东风马睿的一些供货商的一些短缺，上游确实今年整个元器件还是比较紧缺的那就给了这个国产替代的一个窗口期。像国内的这个我也是要学习这个上市公司或者非上市公司里面，都有一些推出自己的自研的交换芯片。我们认为在未来随着创业者需求的一个放量，对这一块交换芯片有一个表达拉动。交换面对应的这个载体分泌去像国内做交换机的，像紫光股份，日志网络这些认为也是也建议领导去持续的关注。

发言人1   20:58
但总体来看的话，我想看我们再说一下，就是这个超一点它具体的一些互联的网络，对应的一些架构上的一些区分。其实早期的这个发卡互联的时候，其实有这种不需要这种free去交换芯片的。比如说走这个super match或者全部match，这一个互联包括像现在的这个950创业点的这个单个区里面的巴卡，它就是走了一个全卡的一个flash的一个互联。实际上是不需要交换芯片。然后那随着往后的一个一个是一个是这个单通道速率的提升，第二个是通道数量一个增多。其实再去直接通过总线回来的话，就会显得很复杂。所以在这个A就是在NV这块，在这个A100、A800，或者说在这个A100、A800、H200这个时候就已经引入了这个柜内了解就是板载的这个switch芯片。随着新一代的像blackwell以及如饼的这个72卡机柜的一个推出，其实就是把这个版本给交换芯片放在了拿出来放在了这个新服务区里面，做了这么一个部署。

发言人1   22:21
那典型的像目前创业里面比较典型的架构就是上创架构，或者是叫这个两层cloth架构。两者的一个互联方式就是全部都是一比一无收敛。然后GPU的互联带宽乘以数量比交换今天的互联带宽乘以数量，像这个GD200的时候是72个交换芯片对应这个18颗主持的switch芯片。然后在乳饼的时候，如果没有72，是用了70颗CPU对应的36颗角化芯片。核心是因为它那个relink速率翻倍了，整个双向，但是这个交换芯片的带宽升级没有跟上。所以总体的这个配比我们认为也会出现这种比如说结构性的一些增加。

发言人1   23:12
因为考虑到这个交换芯片的迭代，其实慢慢于这个GPU的那往后来看，就是当像上周可能市场上考虑的比较多的这个两层架构，比如说从现在的NVO72往往往后的这个NVO5767进行扩展。那我们认为也是其实卡的话数量还是没有变，核心的话就是通过把这个HD做大，来减少之前像rubin的这个HBM降配的这么一个问题，来用更多的卡互联把这个带宽去做大，带宽把这个显存带宽做大，那对整个交换的一个用量就会得到一个进一步的一个提升。因为它无论是你用胖树架构这两层网的，还是用这个drag fly或者用这个背靠背网络，对整个交换这边的需求至少都有翻两倍，或者说翻三倍的一个提升。所以我们整体来看，就是我们认为国内的这个国产的超点，其实也会逐步去经历这么一个过程。

发言人1   24:22
然后其实今年的话，我们已经看到了行业里面提出的一个下一代的一个预演的方向。比如说像下一代的这个256卡互联，像现在还是64卡，今年还是64卡、72卡，明年可能是128卡，然后再往后可能就是256卡、512。那随着这个互联带宽越的一个增长，其实对网络侧的一个需求也会持续的增加。所以我们觉得就是网络互联这个环节，不光是差一点放量了，这一波拐点从0到1，会有这么一个炒作的一个机会。我们觉得往后上第二层的时候，还会有这么一波需求斜率比较大的一个一个一个一个板块性板块性性的一个机会出现。此外的话严格说一下，就是像这个背靠背网络，像字节，包括ETH杠S提出这种像两柜之间互联的这个背靠背网，其实对整个带宽的需求也有一个翻倍增长，因为它需要你的这个交换的交换交换机的一个保留一半的上行带宽。

发言人1   25:31
那此外的话也还有叫加工fly。加工fly组网的话，它的一个好处就是，你这个首先它和原来的POS架构在全局均匀流量下的性能是几乎一致的。虽然它的一个可划分性确实不如胖瘦。因为它有他有收敛，比他进行了新式的互联。但是在这个成本上，确实同样的一个集群架构，它能做到比较低的一个成本去做更大的一个执行。

发言人1   26:02
还是有砖fly这个架构的一些优点的那像类加工出的价格，比如像谷歌这个TPU的fly，其实和这个价格也比较相似。比如说针对自己的这个TPU的一些布局，进行了专的一些刻画来，减少这个网络直径的一个跳水。像此外的话像还有这个follow for match网络，比如说像华为的这个从384开始，你到现在的950柜面就是用这个，其实早期提出的就是用这个全部用flash，比如说用2D或者3D有4D的一个flash。

发言人1   26:40
但实际上我们看到还是以这种formats加close架构的一个混合架构为主。因为确实方面是在扩大维度的时候，这个成本确实比较高。因为这个close架构去互联的话，实际上是一个更容易落地的这么一个方案。然后总体来看就是它的一个细分的架构是这个卡卡间的打卡，走这种方面，或者说柜内的八个，这个八个就是板板载的全部走二级方面，其实可以实现。对，然后柜外再走光，再通过这个光去做这个靠架构一个互联，也是可以实现的，可以实现单单个这个集群1024卡的一个全互联。然后是对外的话，可以扩展到8个1024 4800千这个八千多卡九千多卡的一个全互联都是可以实现。除此之外，就是除了这个架构上的一个细分的话，其实scout协议的一个成熟，对整个超点服务器的一个放量也是非常重要。

发言人1   27:54
我们看到其实早期为什么长点方案主要是NV推的。最早是因他这个NA link协议确实非常的完善，而且成熟。它不光是GPU之间用NA link互联，CPU和GPU之间也是走的link。然后这个包括其他的，甚至现在拓展到其他的一些像LPUI等等这些互联的协议。国内的话像海关，华为，像也有对应的私有的一些协议。

发言人1   28:27
那除此之外，其实大厂也有逐步去开放一些开开放开源一些通过这个行业里面一起发起的一些标准。比如说像阿里和短信博通这些搞的UV link，然后腾讯这边去发起的这个ETH杠X，百度这个叉PU link自己的other link，都是自研的一些scalp协议。那随着这个自研的scp协议的一个软件上面的一个陈述，再加上硬件上面一个逐步落地。实际上就共同实现了目前就是我们看到的这个三季度开始，即将快大批量的这么一个商量的这么一个拐点型的一个从0到1的一个加速。

发言人1   29:19
除此之外的话，其实差一点里面还有很多环节。比如说用这个PCI switch去做，除了在服务内部去做这个PCI通道的扩展，实际上PCI自己也是可以做到一些这个里面去适配的。它的一个通道数量更多，能够实现在在单层相比50.2G的交换以上的家电，是可以互联到更多的一个芯片。当然确实因为这个PCIE的速率比较低，所以其实也目前只能说这个也是一个可选方案。但是大部分可能主流的还是以这个以太网为主。

发言人1   30:01
那往后的来看的话，其实对一些存储这一块的GPU，就是存储服务器，因为这个非下游企业去互联的需求也会逐步去增加。替代做一些这么一块需求。也可以关注国内一些国产替代一些厂商，比如说像这个呃呃万能发展旗下的数字科技，像这个南极科技等等。此外的话，我们也是建议各位领导去除了我们刚刚提到的网络，然后像这个PCA芯片，交换芯片等等，也可以去关注一下服务器环节。我们认为其实进入到超级点时代，对这个服务器整个厂商的ODM厂商的一个价值，我们认为望赢的一个程度。其实早期的像之前的白盘F8卡服务器的竞争就是相对激烈，然后门槛也比较低。

发言人1   30:54
进入到现在的一个超点市场来看的话，实际上整个因为他就整个其实能做的厂商其实已经减少了很多。基本上我们看到就是头部那5到6家，其因为他强调他需要你整个服务市场上有这个解决方案的这么一个能力。相比于原来的，其实很多小厂就是用一些这个渠道，有自己的渠道买一些主板，包括这个发卡的模组去进行组装就可以交付。其实现在是做不到的。因为这里面的话既涉及到这个计算的，还有交换区以及等等其他的供电，智能这方面的设计。所以整个金额超远时代整个服务器这块环节的一个门槛是提升的。然后第二个的话就是份额就会就相当于变相的份额就会更集中。

发言人1   31:45
第二个的话就是我们服务器厂商他们参与的环节在提升，像早期的只做这个计算版和组装，现在还可以做。比如说如果你有交换机的能力，比如说像紫光股份，华星技术，也能做一些交换机交换处理。那如果你还有这个液冷的能力，包括这个供电的这些，其实你还能去，增加你这部分的一个价值量的一个流程。所以总体来看进入到超一点时代。对服务器厂商来说，他的一个毛利率，我们认为也有望相较于之前的巴卡重庆迎来一个更大幅度的一个这么一个改善。我们觉得整个环比来看，随着Q3的1个服超一点服务器的放量，我们认为服务器的这一块盈利能力也有一个，我们认为未来会逐步进行一个向上的一个引导通道，所以我们觉得服务器这块环节也是为了迎来一个新的一个同步。

发言人1   32:43
此外的话，我们觉得也可以去关注一些网络互联环节。比如说就我们刚刚提到的这个c try和这个contrary之间互联需要用到的像连接器、铜缆，也或者说比如说像NPO、LPU一些光光的一些解决方案。其实这一块的话也会随着这个槽点做新增的这个skill up的一个需求在逐步的释放。那细分的话可能有一些具体的同等方案，联谊方案，可以去关注一下。像这个圣诞股份、一华、华丰这些，常常我们认为随着对应的朝鲜方案，也有望持续的这块业绩也要迎来一个大幅的一个增长。然后其实总结来看，就是以上其实就是我们今天整个超点框架的一个全部内容。

发言人1   33:35
就总结来看，其实下载的服务器它核心的从0到1的增量就是网络，就是交换芯片，然后交换机网络互联，然后就是对应的这个整机厂服务器包括交换机的整机厂，然后再是配套的一个升级。比如说像液冷，从原来这个风冷上的变成这个液冷，成为新一代超一点的一个基本上成为一个必选项。然后像这个供电从原来的3.5到5.5，到未来的这个240 400伏、八百服，带来供电上的这么一些升级，以及像最终在落实到一些IDC这么一些环节。整体的话我们认为是一个从上到下可以去依次去关注一些板块。对，然后以上的话就是我们今天的这这个抄点框架培训的一个全部内容了。如果各位领导有任何问题的话，也是欢迎会后来积极与我们国家民生电子团队来联系。
